# Relay

![Building bridges.](oredict:oc:relay)

中继器允许子网间发送消息,而不把组件暴露给其他网络的[电脑](../general/computer.md).通常来说,把组件限制在本地网络是个好主意,如果被不怀好意的熊控制了你的机器人,那么你家就完蛋了.

可避免电脑链接到错误的屏幕,或者避免组件崩溃(可能崩掉电脑,并使之无法启动).

中继器可以安装[无线网卡](../item/wlanCard.md),发送无线消息.其他的中继器可接受并转发,或者是被有无线网卡的电脑收到.

中继器也可以安装[连接卡](../item/linkedCard.md).消息被转发到链接卡的信道里面, 记得保持中继器能源.

中继器不会记下包的路径,因此请避免网络环路(现实中将触发广播风暴,全网瘫痪).由于中继器资源不是无限的,过于频繁的发包将会导致丢包. 

你也可以通过升级来加速转发速度.

包只会被转发有限次数(TTL),当TTL降为0时,包会被自动丢弃,缺省的TTL是5,每转发一次减去1.
