# Serveur

![Ca te servira de leçon.](oredict:oc:server1)

Les serveurs sont une sorte d'[ordinateur](../general/computer.md) de haut niveau. Ils peuvent être configurés en les tenant en main et en les utilisant en même temps - comme pour ouvrir un sac à dos ou une Bourse du Néant (d'EnderStorage), par exemple. Après avoir inséré un [processeur](cpu1.md), de la [mémoire](ram1.md) et des cartes d'extension, le serveur doit être placé dans un [support de serveur](../block/serverRack.md). Pour plus d'informations, allez voir l'entrée sur le [support de serveur](../block/serverRack.md).

Le serveur de niveau 1 est capable d'accueillir les composants suivants :
- 1x [processeur](cpu2.md) de niveau 2
- 2x [barettes de RAM](ram3.md) de niveau 2
- 2x [disques dur](hdd2.md) de niveau 2
- 1x [bus de composant](componentBus2.md) de niveau 2
- 2x cartes d'extension (niveau 2)
- 1x [EEPROM](eeprom.md)

Le serveur de niveau 2 est capable d'accueillir les composants suivants :
- 1x [processeur](cpu3.md) de niveau 3
- 3x [barettes de RAM](ram5.md) de niveau 5
- 3x [disques dur](hdd3.md) de niveau 3
- 2x [bus de composant](componentBus3.md) de niveau 3
- 2x cartes d'extension (niveau 2)
- 1x carte d'extension (niveau 3)
- 1x [EEPROM](eeprom.md)

Le serveur de niveau 3 est capable d'accueillir les composants suivants :
- 1x [processeur](cpu3.md) de niveau 3
- 4x [barettes de RAM](ram5.md) de niveau 3
- 4x [disques dur](hdd3.md) de niveau 3
- 2x [bus de composant](componentBus3.md) de niveau 3
- 2x cartes d'extension (niveau 2)
- 2x carte d'extension (niveau 3)
- 1x [EEPROM](eeprom.md)

Le serveur de niveau 4 (Créatif) est capable d'accueillir les composants suivants :
- 1x [processeur](cpu3.md) de niveau 3
- 4x [barettes de RAM](ram5.md) de niveau 3
- 4x [disques dur](hdd3.md) de niveau 3
- 3x [bus de composant](componentBus3.md) de niveau 3
- 4x cartes d'extension (niveau 3)
- 1x [EEPROM](eeprom.md)
