# Robot

![Son nom était Tobor.](block:OpenComputers:robot)

Contrairement aux [ordinateurs](../general/computer.md), les robots peuvent se déplacer et interagir avec le monde un peu comme un joueur. Ils *ne peuvent pas* interagir avec des composants externes, cependant ! Si vous avez besoin de communiquer avec un [ordinateur](../general/computer.md) ou d'autres robots, utilisez une [carte réseau sans-fil](../item/wlanCard.md), ou créez une sorte de protocle de bas niveau en utilisant les signaux de redstone via une [carte de redstone](../item/redstoneCard1.md), par exemple.

Les robots sont construits en plaçant un [boîtier d'ordinateur](case1.md) de n'importe quel niveau dans un [assembleur](assembler.md). Des [boîtiers](case1.md) de plus haut niveau permettent de construire des robots plus complexes, grâce à leur capacité à contenir un [processeur](../item/cpu1.md) plus puissant. La complexité du robot (affichée dans l'[assembleur](assembler.md)) est déterminée par le niveau des composants et améliorations placés dans les emplacements du robot; des composants de plus haut niveau augmenteront d'avantage la complexité qu'un composant de plus bas niveau. Si la complexité du robot est trop élevée, l'[assembleur](assembler.md) ne construira pas le robot.

De nombreuses améliorations peuvent être placées dans les robots pour augmenter les fonctionnalités. Cela inclut les amélioration d'[inventaire](../item/inventoryUpgrade.md) et de [contrôle d'inventaire](../item/inventoryControllerUpgrade.md), de [réservoir](../item/tankUpgrade.md), de [navigation](../item/navigationUpgrade.md), entre autres. Les conteneurs d'[amélioration](../item/upgradeContainer1.md) et de [carte](../item/cardContainer1.md) et de [carte](../item/cardContainer1.md) peuvent être placés dans le robot pour insérer et retirer des composants et des améliorations à la volée. Un [lecteur de disquettes](diskDrive.md) peut également être placé dans le robot pour permettre l'insertion de [disquettes](../item/floppy.md), ce qui vous permettra d'installer [OpenOS](../general/openOS.md) sur le robot (une alternative est d'installer [OpenOS](../general/openOS.md) sur un [disque dur](../item/hdd1.md) vierge en utilisant un [ordinateur](../general/computer.md), et d'utiliser le [disque dur](../item/hdd1.md) pré-installé comme un composant dans l'assembleur de robot).
