# Support de serveur

![Logement gratuit.](oredict:oc:serverRack)

Un support de serveur peut contenir jusqu'à 4 [serveurs](../item/server1.md). Un [serveur](../item/server1.md) est un [ordinateur](../general/computer.md) de plus haut niveau, qui peut seulement être lancé dans un support de serveur. Les [serveurs](../item/server1.md) peuvent être contrôlés à distance avec un [terminal à distance](../item/terminal.md). Le nombre de [terminaux à distance](../item/terminal.md) qui peuvent être connectés à un seul [serveur](../item/server1.md) à la fois dépend du niveau du [serveur](../item/server1.md). La distance jusqu'à laquelle le [terminal à distance](../item/terminal.md) fonctionne peut être configurée dans l'interface du support. De plus grandes valeurs nécessitent plus d'énergie.

Chaque [serveur](../item/server1.md) d'un support de serveur peut seulement communiquer avec un côté du support de serveur à la fois - ou aucun côté. Le côté auquel chaque [serveur](../item/server1.md) est connecté peut être configuré dans l'interface du support de serveur. Attention, les côtés dépendent du "point de vue" du support de serveur, par exemple si vous êtes en face de l'avant du support de serveur, `sides.right` sera à votre droite et inversement.

Les supports de serveur font office de [relai](relay.md) et de [distributeur énergétique](powerDistributor.md). Le mode routeur du support de serveur peut être configuré dans son interface, avec deux options : soit interne, soit externe. En mode externe, le support de serveur se comportera comme un [relai](relay.md) normal. En mode interne, les messages seront seulement transmis aux [serveurs](../item/server1.md) du support, et ne seront pas relayés automatiquement aux autres faces du support. Les  [serveurs](../item/server1.md) seront toujours capables de s'envoyer des messages entre eux. Cela permet d'utiliser les supports de serveur comme des [relais](relay.md) évolués pouvant effectuer des filtres et des opérations de cartographie, par exemple.
