# Точка доступа

![AAA](oredict:oc:accessPoint)

*Этот блок устарел и будет удален в следующих версиях.* Замените его на [ретранслятор](relay.md).

Точки доступа, это беспроводные версии [коммутаторов](switch.md). Они могут быть использованы, когда требуется разделить подсети, чтобы устройства не видели [компоненты](../general/computer.md) в других сетях, однако сохраняя при этом возможность передачи сообщений между подсетями.

В дополнение к этому, точки доступа могут использоваться как повторители: они могут перенаправлять сообщения из проводной линии другим устройствам; или беспроводные сообщения как проводные, так и беспроводные. 

Точки доступа и [коммутаторы](switch.md) *не* отслеживают, какие пакеты и куда они передали, поэтому в сети могут образовываться петли или вы можете получать одно сообщение несколько раз. Из-за ограниченного буфера сообщений коммутатора, частое отправление сообщений приводит к их потере. Вы можете улучшить [коммутатор](switch.md) или точку доступа для увеличения скорости обработки сообщений, а также увеличения размера сообщений.

Сообщения, могут перенаправлены всего несколько раз, поэтому цепочки с произвольным количеством коммутаторов или точек доступа невозможны. По умолчанию, сообщение может быть перенаправлено пять раз.
