# Mikrocontroller-Gehäuse

![So niedlich!](oredict:oc:microcontrollerCase1)

Das Mikrocontroller-Gehäuse ist das grundlegende Teil zum Bau von [Mikrocontrollern](../block/microcontroller.md) in der [Elektronik-Werkbank](../block/assembler.md). Mikrocontroller sind sehr primitive [Computer](../general/computer.md). Sie können nur eine bestimmte Anzahl an Komponenten enthalten und sind für sehr spezifische Anwendungsfälle gedacht, wie das Reagieren auf Redstonesignale, oder das Verarbeiten von Netzwerknachrichten.

Sie haben kein richtiges Dateisystem und alle Programme müssen auf dem [EEPROM](eeprom.md) geschrieben werden. Dieser Chip kann ausgetauscht werden, indem der Microcontroller mit einem anderen EEPROM in die Werkbank gelegt wird. Dabei wird das der alte EEPROM zurückgegeben.

Sie benötigen nur sehr wenig Energie.

Das Stufe-1-Mikrocontroller-Gehäuse kann folgende Komponenten halten:
- 1x Stufe-1-[CPU](cpu1.md)
- 1x Stufe-1-[RAM](ram1.md)
- 1x [EEPROM](eeprom.md)
- 2x Stufe-1-Erweiterungskarten
- 1x Stufe-2-Upgrade

Stufe-2-Mikrocontroller können diese Komponenten haben:
- 1x Stufe-1-[CPU](cpu1.md)
- 2x Stufe-1-[RAM](ram1.md)
- 1x [EEPROM](eeprom.md)
- 1x Stufe-2-Erweiterungskarte
- 1x Stufe-1-Erweiterungskarte
- 1x Stufe-3-Upgrade

Mikrocontrollergehäuse der Stufe 3 bieten Platz für diese Komponenten:
- 1x Stufe-3-[CPU](cpu3.md)
- 2x Stufe-3-[RAM](ram5.md)
- 1x [EEPROM](eeprom.md)
- 3x Stufe-3-Erweiterungskarte
- 9x Stufe-3-Upgrades
