# Редстоун-I/O

![Привет Ред.](oredict:oc:redstone)

Блок редстоун-I/O для удаленного чтения и излучения редстоун-сигнала. Он ведет себя как что-то среднее между [редстоун картой](../item/redstoneCard1.md) 1 и 2 уровня: может читать и излучать сигнал как в один провод и в многожильный кабель, но не может читать и излучать беспроводные сигналы.

При предоставлении сторон методам компонента, направления принципиально важны, например, рекомендуется использовать `sides.north`, `sides.east` и т.п.

Также как [редстоун карты](../item/redstoneCard1.md), этот блок подает сигнал в [компьютер](../general/computer.md) при изменении редстоун-сигнала - как для одиночных, так и для многожильных сигналов. Данный компьютер может быть настроен так, чтобы будить [компьютер](../general/computer.md), когда уровень сигнала превысил порог.
