# Коммутатор

![Строит мосты.](oredict:oc:switch)

*Этот блок устарел и будет удален в следующих версиях.* Замените его на [ретранслятор](relay.md).

Коммутатор используется для передачи сообщений между несколькими подсетями, не используя компоненты [компьютеров](../general/computer.md) в других сетях. Сохранение компонентов, как правило, хорошая идея, что не позволяет [компьютерам](../general/computer.md) использовать неверный [монитор](screen1.md) или не позволяет перенагружать их (в результате чего [компьютеры](../general/computer.md) выключатся и отказываются загружаться).

Также есть беспроводная версия коммутатора, называемая [точка доступа](accessPoint.md), с ее помощью сообщения передаются по беспроводной линии. Сообщения, переданные по беспроводной линии могут быть получены или перенаправлены другими [точками доступа](accessPoint.md) или [компьютерами](../general/computer.md) с [беспроводной сетевой картой](../item/wlanCard.md).

Коммутаторы и [точки доступа](accessPoint.md) *не* отслеживают, какие пакеты и куда они передали, поэтому для в сети могут образовываться петли или вы можете получать одно сообщение несколько раз. Из-за ограниченного буфера сообщений коммутатора, частое отправление сообщений приводит к их потере. Вы можете улучшить коммутатор или [точку доступа](accessPoint.md) для увеличения скорости обработки сообщений, а также увеличения размера сообщений.

Сообщения, могут перенаправлены всего несколько раз, поэтому цепочки с произвольным количеством коммутаторов или точек доступа невозможны. По умолчанию, сообщение может быть перенаправлено пять раз.
