# Computergehäuse

![Just in case.](oredict:oc:case1)

Computergehäuse gibt es in drei verschiedenen Stufen. Die Stufe bestimmt die maximale Anzahl an Komponenten, die eingesetzt werden können. Es gibt eine zusätzliche Stufe für den Kreativ-Modus. Gehäuse können ebenfalls in einer [Elektronik-Werkbank](assembler.md) platziert werden, um [Roboter](robot.md) zu bauen.

Die größte Stufe, die eine Komponente haben kann wird im entsprechenden Slot als römische Zahl angezeigt. Ein Stufe-2-Slot kann beispielsweise eine Stufe-1-Komponente enthalten, aber keine Stufe-3-Komponente.

Das Stufe-1-Gehäuse kann folgende Komponenten enthalten:
- Zwei Stufe-1-Erweiterungskarten (wie [Grafikkarten](../item/graphicsCard1.md), [Netzwerkkarten](../item/lanCard.md), etc)
- Eine Stufe-1-[CPU](../item/cpu1.md)
- Ein Stufe-1-[RAM-Riegel](../item/ram1.md)
- Eine Stufe-1-[Festplatte](../item/hdd1.md)

Ein Stufe-2-Gehäuse kann folgende Komponenten enthalten:
- Eine Erweiterungskarte (wie [Grafikkarten](../item/graphicsCard1.md), [Netzwerkkarten](../item/lanCard.md), etc)
- Eine Stufe-2-Erweiterungskarte
- Eine Stufe-2[CPU](../item/cpu2.md)
- Zwei Stufe-2-[RAM-Riegel](../item/ram3.md)
- Eine Stufe-1-[Festplatte](../item/hdd1.md)
- Eine Stufe-2-[Festplatte](../item/hdd2.md)

Ein Stufe-3-Gehäuse kann folgende Komponenten enthalten:
- Eine Stufe-3-Erweiterungskarte (wie [Grafikkarten](../item/graphicsCard1.md), [Netzwerkkarten](../item/lanCard.md), etc)
- Zwei Stufe-2-Erweiterungskarten
- Eine Stufe-1-[CPU](../item/cpu3.md)
- Zwei Stufe-3-[RAM-Riegel](../item/ram5.md)
- Eine Stufe-2-[Festplatte](../item/hdd2.md)
- Eine Stufe-3-[Festplatte](../item/hdd3.md)
- Eine [Diskette](../item/floppy.md)

Das Stufe-4-Gehäuse (das Creative-Gehäuse) kann folgende Komponenten enthalten:
- Drei Stufe-3-Erweiterungskarten (wie [Grafikkarten](../item/graphicsCard1.md), [Netzwerkkarten](../item/lanCard.md), etc)
- Eine Stufe-3-[CPU](../item/cpu3.md)
- Zwei Stufe-3-[RAM-Riegel](../item/ram5.md)
- Zwei Stufe-3-[Festplatten](../item/hdd3.md)
- Eine [Diskette](../item/floppy.md)
