# Сетевая карта

![Войди в сеть.](oredict:oc:lanCard)

Сетевая карта позволяет [компьютерам](../general/computer.md) отправлять и получать сетевые сообщения. Сообщения (или пакеты) будут отправлены всем принимающим устройствам в подсети или конкретной сетевой карте (при указании её адреса). [Ретрансляторы](../block/relay.md) могут быть использованы для связи нескольких подсетей друг с другом и передачи сообщений. Также возможно отправить письмо получателю, даже если он находится в другой подсети, если сеть подключена к одному или нескольким [ретрасляторами](../block/relay.md).
