Name     GALTest.PLD ;
PartNo   00 ;
Date     19.11.2016 ;
Revision 01 ;
Designer hneemann ;
Company  unknown ;
Assembly None ;
Location unknown ;
Device   g16v8a ;

/* inputs */
PIN 2 = A_1;
PIN 3 = A_2;
PIN 4 = A_3;
PIN 5 = A_4;
PIN 6 = A_5;
PIN 7 = A_6;
PIN 8 = A_7;
PIN 9 = A_8;

/* outputs */
PIN 12 = Y_1;
PIN 13 = Y_2;
PIN 14 = Y_3;
PIN 15 = Y_4;
PIN 16 = Y_5;
PIN 17 = Y_6;
PIN 18 = Y_7;

/* combinatorial logic */
Y_1 = A_1 & A_2;
Y_2 = A_2 & A_3;
Y_3 = A_3 & A_4;
Y_4 = A_4 & A_5;
Y_5 = A_5 & A_6;
Y_6 = A_6 & A_7;
Y_7 = A_7 & A_8;
