#!/bin/sh
set -e

exec >/dev/log
exec 2>/dev/log
exec </dev/null

/bin/service -c up /bin/pci -config /etc/system.conf
/bin/service -c up /bin/floppy -config /etc/system.conf -dev /dev/fd0
if [ X`/bin/sysenv bios_wini` = Xyes ]
then
	echo Using bios_wini.
	/bin/service -c up /bin/bios_wini -dev /dev/c0d0
else
	/bin/service -c up /bin/at_wini -dev /dev/c0d0 -config /etc/system.conf -label at_wini_0
	/bin/service -c -r up /bin/at_wini -dev /dev/c1d0 -config /etc/system.conf -label at_wini_1 -args ata_instance=1
fi

rootdev=`sysenv rootdev` || echo 'No rootdev?'
rootdevname=`/bin/dev2name "$rootdev"` ||
	{ echo 'No device name for root device'; exit 1; }

if [ "`sysenv bin_img`" = 1 ]
then
    bin_img="-i "
fi

if sysenv cdproberoot >/dev/null
then
	echo 
	echo 'Looking for boot CD. This may take a minute.'
	echo 'Please ignore any error messages.'
	echo
	cddev=`cdprobe` || { echo 'No CD found'; exit 1; }
	export cddev
	echo "Loading ramdisk from ${cddev}p1"
	loadramdisk "$cddev"p1
elif [ "$rootdevname" = "/dev/ram" ]
then
	ramimagedev=`sysenv ramimagedev` ||
		{ echo 'ramimagedev not found'; exit 1; }
	ramimagename=`/bin/dev2name "$ramimagedev"` ||
		{ echo 'No device name for ramimagedev'; exit 1; }
	echo "Loading ramdisk from $ramimagename"
	loadramdisk "$ramimagename"
fi
echo "Root device name is $rootdevname"
/bin/newroot $bin_img"$rootdevname"
exec /bin/sh /etc/rc "$@"
